-----Tuulekoormus

Maastikutüüp IV - Maastik, kus on vähemalt 15% pinnast kaetud hoonetega, mille keskmine kõrgus ületab 15 m.

Seina eeldatav kõrgus:

Kiirusrõhk

-----Ristkülikupõhiplaaniga hoone püstseinte koormustsoonid ja tuulerõhutegurid

---Tuul pikemal küljel

Hoone kõrgus h

Tuulega paralleelne külje pikkus

Tuulega risti külje pikkus

h < b - tuulekiirus konstantne

e > d - 2 tsooni külgedel, A ja B

---Ristkülikupõhiplaaniga hoone seine tuule rõhutegurid

---Tuul lühemal küljel (hoone ots)

Tuulega paralleelne külje pikkus

Tuulega risti külje pikkus

h < b - tuulekiirus konstantne

e < d - 2 tsooni külgedel, A, B, C

---Ristkülikupõhiplaaniga hoone seine tuule rõhutegurid